様式第43

煙火火薬庫定期自主検査結果表（　号庫～　号庫）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 火薬庫の付近にある保安物件の名称 | 当該保安物件から最短距離にある火薬庫 | 保安距離及び当該保安物件までの距離 | 土堤高5／4又は事業用施設の別 | 判定 |
| 第1種 |  | 号庫・　　　トン | ｍ・　　　　ｍ |  | 適・否 |
| 第2種 |  | 号庫・　　　トン | ｍ・　　　　ｍ |  | 適・否 |
| 第3種 |  | 号庫・　　　トン | ｍ・　　　　ｍ |  | 適・否 |
| 第4種 |  | 号庫・　　　トン | ｍ・　　　　ｍ |  | 適・否 |
| 検査項目 | 検査内容 | 補正・補修事項 | 判定 |
| 位置 | 湿地でないか |  | 適・否 |
| 構造 | 基準は維持され、排水は良いか。 |  | 適・否 |
| 入口の二重扉 | 耐火扉の構造、厚さ等の基準は維持されているか。 |  | 適・否 |
| 盗難防止措置 | 内扉と外扉に取り付けた錠は基準に適合するか。 |  | 適・否 |
| 壁 | 構造、厚さの基準は維持されているか。 |  | 適・否 |
| 床下の通気孔 | 金網張り、鉄棒に腐食等の異常はないか。 |  | 適・否 |
| 内面 | 板張り、床面に鉄類は表われていないか。 |  | 適・否 |
| 天井・両妻の通気孔 | 金網張りに腐食などの異常はないか。 |  | 適・否 |
| 屋根 | 不燃性構造は盗難及び火災を防止できるか。 |  | 適・否 |
| 防火用空地 | 境界沿いに巾2ｍ以上確保されているか。 |  | 適・否 |
| 防火設備 | 貯水槽等の位置、数量は良いか。 |  | 適・否 |
| 警戒設備 | 境界柵の構造、警戒札の位置は良いか。 |  | 適・否 |
| 土堤 | こう配、高さ、厚さ等の基準は維持されているか。 |  | 適・否 |
| 簡易土堤 | こう配、高さ、厚さ等の基準は維持されているか。 |  | 適・否 |
| 防爆壁 | 位置、構造、材質等の基準は維持されているか。 |  | 適・否 |
| 警鳴装置 | 別紙点検表による。 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 庫内暖房設備 |  |  | 有・無 |
| 庫内照明設備 | 防爆式電燈、配線等に異常はないか。 |  | 適・否 |
| 検査を指揮監督した保安責任者による記名 |  |