様式第64

火薬類消費計画書

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 消　　費　　の　　方　　法 | 発破方法 | （1）　用　　途（2）　場　　所（3）　方　　法（4）　装　　薬（5）　込　　物（6）　装てん具 | □切取　□採石　□人工地震　□建築物破壊　□道路建設　□採土□水中　□地上　□坑内　□高温孔　□その他(　　　　)□坑道　□小割　□長孔　□ベンチカット　□拡底　□土　□伐材　□伐根□コンクリート及び鋼材　□その他(　　　　)□穿孔　□蛇穴　□張付　□その他(　　　　)□砂　□粘土　□砂と粘土の混合物　□埋めもどし　□その他(　　　　)□木製込棒　□装てん機　□その他(　　　　) |
| 1日の発破回数 | 最多　　　　回、　最小　　　　回、　平均　　　　回　 |
| 1日の発破時刻帯 | 1回 | 　時～　　時 | 2回 | 　時～　　時 | 3回 | 　時～　　時 | 4回 | 　時～　　時 |
| 5回 | 　時～　　時 | 6回 | 　時～　　時 | 7回 | 　時～　　時 | 8回 | 　時～　　時 |
| 1回の斉発数 | 区　分 | 瞬発 | 段　発 | 導火線発破の連続点火数 | ＤＳの使用段数　［　　　］段～［　　　］段 |
| ＤＳ | ＭＳ |
| 最大（個） |  |  |  |  | ＭＳの使用段数　［　　　］段～［　　　］段 |
| 点火方法等 | □電気 | □発破器［（□発電様式　□コンデンサ式）　□発掛］　□発破母線(　　　　ｍ)□迷走電流検知器　□補助母線　□発破器能力試験器　□抵抗測定器　□絶縁テープ□導線試験器（□光電池　□抵抗）　□その他(　　　　) |
| □導火線 | 火点具の名称　□線香　□落火　□ライター退避遅延防止　□発破時計　□捨て導火線 |
| 消費の積算根拠 | 火薬類の種　類 | 発破対象物1当り | 発破対象物の採取計画量(㎥) | 消費計画上の所要数量 | 1日の最大消費量 | 1日の最大消費量 | 期間中の消費量 |
| 火薬(個) |  | × |  | ＝ |  |  |  |  |
| 爆薬(kg) |  | × |  | ＝ |  |  |  |  |
| 工業雷管(個) |  | × |  | ＝ |  |  |  |  |
| 電気雷管(個) |  | × |  | ＝ |  |  |  |  |
| 導火線(ｍ) |  | × |  | ＝ |  |  |  |  |
| コンクリート破砕器(個) |  | × |  | ＝ |  |  |  |  |
|  |  | × |  | ＝ |  |  |  |  |
| 爆薬の種類 | □ダイナマイト　□アンホ　□スラリー　□カーリット□その他(　　　　　　　　　) |
| 譲受先名 |  |
| 責任者等 | 記録責任者名 | 点火指揮者名 | 見張人名 |
| 取扱所 | 火工所 | 発破場所 | 取扱所 | 火工所 |
|  |  |  | （ 甲・乙・発破士 ） | (専従･非専従) | （専従･非専従) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 火薬類取扱所　　□有　　□無 | 位　　置 | 建　　　物 | 警戒札（定　員） | 扉 |
| □通路、火気の取扱い場所等なし□湿気無し□平坦地 | □木造□10㎝以上の鉄筋コンクリート平家建□12㎝以上コンクリートブロック平家建□その他（　　　　）□見張人常時配置□見張人不要 | □火薬　□取扱所□火気厳禁　□立入禁止□定員の標示（　　　名）□責任者名の標示□その他（　　　　） | □平常見張人配置□2mm以上の鉄板□その他（　　　　　　） |
| 天井裏又は屋根の金網 | 内　　面 | 錠 | 掲　示 | 床面積 | 天井の高さ |
| □有（直径4mm以上網目5cm以下）□無 | □木板□ベニヤ板□その他(　　　　) | □シリンダー□その他 | □法規□心得 | (　　　)㎡ | 床面から(　　　)m |
| 屋根 | 境界さく | 収納設備 | 暖房 | 照　　　明 | その他 |
| □金属板□ストレート板□かわら□その他(　　　　　) | 高さ　　　m有刺　　　段張り鉄線支柱　　　　間隔　　　　m | □収納容器［　　　］製で［　　　］個□作り付棚 | □温水□蒸気□熱気□無し | □隔離した電灯□安全装置式定着電灯□金属管工事□キャブタイヤー□ケーブル□がい装ケーブル | □帳簿有□整理整頓 |
| 位置構造及び設備に関する図面は、別添のとおり。 |
| 火工所　□有　□無　□25kg以下　□25kg超　□移動　□固定 | 位　　置 | 建　物　等 | 警戒札（定員) | 屋　　根 | 内　面 |
| □通路、火気の取扱い場所等無し□湿気無し□平担地 | □木造外部鉄板張□テント□その他(　　　)(□換気措置有) | □火気　□火工所□火気厳禁　□立入禁止□定員の標示(　　　名)□責任者名の標示□その他(　　　　　) | □金属板□ストレート板□かわら□その他(　　　　　) | □木板□ﾍﾞﾆﾔ板□その他(　　　) |
| 収納設備 | 錠 | 掲　示 | 天井の高さ | 床面積 | 安全作業 | 暖　　房 |
| □収納容器(　　　)製で　個□作り付棚 | □有□無 | □法規□心得 | 床面から(　　　)m | (　　　)㎡ | □平坦地□作業机 | □温水　□無し□蒸気□熱気 |
| 照　　　明 | さ　　　く | その他 |
| □隔離した電灯□安全装置式□金属管工事□キャブタイヤーケーブル□がい装ケーブル | 高さ(　　　)mで［□有刺鉄線　□ロープ□その他(　　　　)］で(　　　　)段張り支柱間隔は(　　　　)mである。 | □帳簿有□整理整頓 |
| 位置、構造及び設備に関する図面は、別添のとおり。 |
| 存置量(最 大) | 区分 | 爆薬(kg) | 火薬(kg) | 雷管(個) |  | 備　考 |
| 取扱所 |  |  |  |  |
| 火工所 |  |  |  |  |
| 従事者名簿及び消費場所付近の見取図は別添のとおり。 |